3-cü mərhələdə A silindri geri hərəkət edir B silindri isə irəli hərəkət vəziyyətində gözləmədə qalır, 4-cü mərhələdə B silindri geri hərəkət edir və A silindri geri qayıdış vəziyyətində gözləmədə qalır. Bu müddətdən etibarən yerdəyişmə mərhələsi əməliyyat diaqramı olaraq adlandırılır və yerdəyişmə zamanı isə zaman diaqramı adlanır.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B
(Şəkil 3) İnter-konveyer ötürmə sisteminin əməliyyat diaqramı

Daha əvvəl göstərildiyi kimi zaman diaqramı, silindr əməliyyat müddətindən asılı olmayaraq, müntəzəm intervalda əməliyyatı tərtib edərkən hər silindr hərəkətinin vəziyyətini göstərir. Beləliklə zaman diaqramında vaxtın iş xüsusiyyətləri və sürət dəyişikliyi daha detallı bir şəkildə ortaya çıxa bilər. Nəticə olaraq, vaxt diaqramı qaydaları və əməliyyat diaqramının qaydaları eyni olsa da, mərhələlər əməliyyat vaxtına uyğun olaraq göstərilməlidir. Şəkil 4-də konveyer köçürmə sisteminin zaman diaqramını göstərir.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

5=1 dövr
Time - Vaxt

(Şəkil 4) Zaman diaqramı

(9) | İdarəetmə diaqramının çəkim qaydaları silindrin hərəkət dəyişikliyinə uyğun olaraq idarəetmə klapanının idarəetmə statusunu təqdim edəni idarəetmə diaqramı daha sonra izah ediləcək siqnal təkrarlamasının müəyyən edilməsində faydalıdır. Beləliklə, əvvəllər göstərilən əlaqəli əməliyyat diaqramının altında bir idarəetmə diaqramı çəkirsinizsə, bu idarəetmə siqnalının təkrarlanmasını görmək üçün əlverişlidir.

Valve LV -Klapan LV

(Şəkil 5) İdarəetmə diaqramı nümunəsi