### 1. Birfazalı asinxron elektrik mühərrikinə nəzarət

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Birfazalı asinxron elektrik mühərrikinin ötürmə prinsipini və strukturunu izah edəcək;
2. Birfazalı asinxron elektrik mühərrikini hazırlayacaq.

Təcrübə materialları:

1 | Nisbi materiallar;
2 | Statorlar.

Avadanlıqlar və alətlər:

1 | Rotator;
2 | Testor.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Birfazalı asinxron elektrik mühərrikinin strukturu

(1) | Birfazalı asinxron elektrik mühərriki. Üçfazalı mühərrik birfazalı enerji mənbəyindən işə salına bilər (Şəkil 1). Lakin bu, öz-özünə işə düşə bilməyəcəkdir. Əl ilə istənilən istiqamətdə hərəkətə gətirilə və bir neçə saniyəyə sürət yığa bilər. Bir dolaq istifadə edilmədiyi üçün 3-9 nominal gücün yalnız 2/3 hissəsini hazırlayacaqdır. 3-9 mühərrik I-9 güc ilə idarə olunur, lakin işə düşmür.

(Şəkil 1) Birfazalı enerji mənbəyi

Birfazalı asinxron elektrik mühərrikinin birburumlu statoru fırlanan maqnit sahəsi deyil, 0 - 180 elektrik ötürücülük qabiliyyəti ilə maksimum intensivliyə çatan pulsasiyaedici sahə yaradır. Birfazalı stator fırlanmayan, pulsasiyaedici maqnit sahəsi yaradır.