(a) ekvivalent sxem

(b) vektor diaqramı

(Şəkil 6) Ekvivalent sxem və vektor diaqramı

İki cərəyan komponenti arasında aşağıdakı əlaqəyə diqqət yetirin.

Z paralel tam müqavimət aşağıdakı kimi ifadə edilir

Re və ya Rt dövrəsi ilə qeyd edilməli olan digər bir parametr, aktiv güc (rezistiv) və görünən güc (VA) arasındakı nisbət kimi müəyyən edilən güc əmsalıdır. R və Z baxımından bu R və Z arasındakı nisbətə bərabərdir

Güc əmsalı = Cos ∅ = R / Z = Aktiv güc/Görünən güc

Güc əmsalı 1.0-dan az olduqda görünən güc aktiv gücdən daha çox olur. Yalnız aktiv güc istilik kimi ayrılır və qalan güc (reaktiv) mənbəyə qaytarılır

Kondensatorun quruluşu şəkildə göstərilir və elektrik tutumunun hesablanması düsturu verilir. İki ədəd qarşı-qarşıya duran lövhə elektrodlardır. İki elektrod arasındakı elektrik tutumu dielektrik materiala malik iki lövhə arasındakı havanın dəyişdirilməsi ilə artır. Dielektrik material elektrik tutumunu artırdıqca bu, siqnalın gərginliyi və tezliyindən asılı olan cüzi itkiyə də səbəb olur. İtki aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilən Səpələnmə Əmsalı kimi müəyyən edilir

"D" (C ilə) "Q"-yə (L ilə) ekvivalentdir