### 6. Elektrohidravlik slindrin işlədilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Elektromaqnit mexanizm ilə silindr dövrəsinin idarə edilməsinə dair 3-dən artıq yanaşmanı və sıxac düyməsini izah edəcək;
2. Dövrəni elektromaqnit mexanizm ilə yaxşı işlədə bilmək üçün, elektrohidravlik məntiq dövrəni konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1 | Kabel;
2 | Hidravlik yağ.

Avadanlıq və alətlər:

1 | Tək fəaliyyət göstərən silindr;
2 | 3 portlu 2 pozisiyalı elektromaqnit klapan;
3 | Yardımçı klapan;
4 | Ölçən tənzimləyici;
5 | Bir yollu axın idarətmə klapanı;
6 | Rele hissə;
7 | Siqnalın verilmə düyməsi;
8 | DC enerji təminatçısı;
9 | Genişlənmə kodu;
10 | Elektrik limiti açarı;
11 | İş taxtası.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Elektromaqnit klapanın xarakteristikası və onun işləmə qaydası

(1) | Elektromaqnetik klapanlar klapanın hərəkətini birbaşa idarə edən elektromaqnit mexanizmdən istifadə edən elektromexaniki qurğulardır. Elektrik cərəyanı elektromaqnit mexanizmin halqasına verilir və nəticədə meydana gələn maqnit sahəsi qaldırıcıya təsir edir, nəticədə klapan hərəkət edir. Onlar da həmçinin elektromaqnit mexanizm klapanları adlandırılırlar. Elektromaqnit klapanın iki əsas növü var: birbaşa hərəkətli növ və dolayı yolla hərəkətli növü. Birbaşa fəaliyyət göstərən növlərdə elektromaqnit mexanizmdən olan maqnit qüvvəsi birbaşa klapanda tətbiq olunur. Dolayı hərəkət edən növlərdə, pilot klapan daxilə quraşdırılmışdır (başqa sözlə, bunlar pilot hərəkətli növlərdir).