3 | Əgər əşya aşkarlanarsa, MC2 maqnitləşər, mühərrik işə salınar, qapı açılar və işarət lampaları L2 və L4 yandırılar. Sensor əvvəlki vəziyyətə qaytarılır, MC1 vaxt nizamlayıcısının qurma vaxtı “t”-dən sonra maqnitləşir və qapı bağlanır.
4 | Mühərrik həddən artıq yüklənən zaman EOCR çalışdırılır, işarə lampası və zil cihazı, Bz isə “t” saniyə intervallarında yanıb-sönən rele ilə çalışdırılır və YL davamlı olaraq yandırılır.

Tələblər:

1 | Vaxt cədvəlinin hazırlanması;
2 | Məftil diaqramının çəkilməsi;
3 | Məftil sistemi açıq yastı və kameralıdır, yüklə torpağa birləşdirilməlidir;
4 | Rəngi və sahəni ana dövrədən ayırın və dövrəni nəzarətdə saxlayın. (panel qutusunda çoxdamarlı məftildən istifadə edərkən);
5 | Detal ölçüsünə görə müvafiq ərazinin istifadə edilməsi;
6 | 2,5mm 2-lik sadə məftili əsas dövrəyə istifadə edin;
7 | 1,5mm2-lik sadə məftili köməkçi dövrənin döşəmə məftil sxeminə istifadə edin;
8 | PH1, PH1, F-LS, R-LS-ni TB3P ilə əvəz edin.

2. Prosedur

(1) | İşə hazırlıq performansı.
1 | Dövrələrin istismarı və funksiyasını başa düşün.
2 | İstismar tələblərini əldə edin.
3 | Nəzarət dövrəsində çox sayda klem blokunu müəyyən edin.
4 | Materiallar və alətləri hazırlayın və materialların anormallığını yoxlayın.

(2) | Aparatı yerləşdirin və sabitləyin.
1 | Aparatın sxeminə uyğun olaraq aparatı yerləşdirin və sabitləyin.
2 | Xarici görünüşü və ekonomik olmasını nəzərə alaraq aparatı təhlükəsiz şəkildə sabitləşdirin.

(3) | Dövrənin məftillə birləşdirmə işin icra edin.
1 | Məftilləri kontrol dövrəsinə enerji tərəfindən birləşdirin.
2 | Məftilləri əsas dövrəyə birləşdirin.
3 | Əsas dövrəni və nəzarət dövrəsini ayrılıqda nizamlayın və sonra məftilləri kabel bağları ilə bağlayın.

(4) | Yoxlama işini yerinə yetirin.
1 | Qeyri-dəqiq birləşdirmə, birləşdirmə xətası, ərimə vəziyyəti və sair kimi xarici görünüşlə əlaqədar yoxlanışı yerinə yetirin.
2 | İş prosesini dövrə sınaq cihazı ilə yoxlayın.

(5) | İstismar sınağını dövrə sınaq cihazı ilə yerinə yetirin.
1 | Sınaq mühərrikini qoşun və iş şəraitinə görə mühərriki işə salın.
2 | Əgər işin sınaq nəticəsində anormallıq aşkarlanarsa, yoxlanışı və əlavəni tamamlayın.