2 | Materiallar: - Maqnit birləşdirici, rele, maili müstəvi (indikator işığı), basma düymə ayırıcısı, məftil - Sarğılanmış məftil, üzən ayırıcı, vaxt nizamlayıcı
(4) | Görüləcək təhlükəsizlik tədbirləri
1 | Birləşdirməzdən əvvəl enerjini yoxlayın.
2 | Əriyən qoruyucu tutqacda yerləşdirilməlidir və onun həcmi düzgün olmalıdır.
3 | Vaxt tənzimləyicisini birləşdirməzdən əvvəl enerji gərginliyini yoxlayın.
4 | EOCR-in cərəyan indikatorunu mühərrikin dəyərinə tənzimləyin. Su nasos quraşdırma diaqramı

(5) | İstinad məlumat
1 | Su nasos quraşdırma diaqramında su çəni səviyyəsini aşkarlayan üzən ayırıcıdan istifadə edərək qidalandırıcı su təchizat sistemi göstərilir. Nasos üzən ayırıcının siqnala müvafiq olaraq çalışdırılır və ya dayandırılır.
2 | Üzməyən qidalandırıcı su nəzarət dövrəsi həmçinin su nasosuna nəzarət etmək üçün tətbiq edilir.

(6) | İşə hazırlaşın.
1 | Dövrənin funksiyasını başa düşün.
2 | İstismar tələblərini başa düşün.
3 | Nəzarət dövrəsində elektrik bağlantı ucunun lövhə nömrəsini təyin edin.
4 | Materialları və alətləri hazırlayın sonra əgər hər hansı qüsur varsa, yoxlayın.

(7) | Alətləri səliqəyə salın və bərkidin.
1 | Diaqram əsaslı alətləri səliqəyə salın və bərkidin.
2 | Onları görünüşə və qənaətcil səmərəliliyinə görə sabitləyin.

(8) | Məftil çəkmə.
1 | Enerji qaynaq tərəfindən nəzarət dövrəsinin məftillə birləşdirin.
2 | Əsas dövrəni məftillə birləşdirin.