2 | Birləşmənin pin nömrəsi üçün ehtiyatla əlaqələndirilməlidir.
3 | Mühərrik və hərəkətə gətiricinin birləşdirilməsi.
4 | Dəyişən rezistora çevirməyə çalışın və eksperiment xüsusiyyətlərini ölçün.

4.Təcrübəni tamamlayın.

(3) Təlimdə istifadə edilən kabeli çıxardın.

(4) Bütün cihazları düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.

Bu əqrəbi hədəfə elə dəydirməyin ki, onu geriyə, sıfır oma tənizmləməli olasınız.

sıfır Om

Zondları bir yerdə qısaldın və nizamlayıcı ilə tənzimləyin

Adjuster-nizamlayıcı

Əgər 15k omluq rezistoru sınaqdan keçirmək istəsəniz o zaman daha yüksək dərəcəyə tənzimləyin və nizamlayıcını sıfır oma keçirərək ilk öncə kalibrləyin.

Oradan yalnız düzgünlüyə görə rezistoru yoxlaya bilərsiniz.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarım yerinə yetirərkən: 1. Sxemdəki yanmkeçirici cihazlarından istifadə qaydasını izah etdi? 2. Ştift (pin)nömrəsini yoxladı? 3. P növlü yarımkeçiricilərin konseptini izah etdi? 4. N növlü yarımkeçiricilərin konseptini izah etdi? 5. PN növlü yarımkeçiricilərin konseptini izah etdi? 6. Yanmkeçiricini birləşdirdi? 7. Sxemdə tətbiq etdi? 8. Bütün cihazları düzgün və səliqəli şəkildə səhmanladı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi