### 7. Elektrohidravlik avtomatik geridönmə əməliyyatı

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. | Hidravlik ikili fəaliyyət göstərən silindrin təkan düyməsinə basıldığında uzatma hərəkətinə başlaması və uzatma hərəkətinin sonunda geri dönməsini izah edəcək;
2. | Hidravlik ikili hərəkət silindrinin irəlilədiyini, silindrin təzyiq düyməsinə basıldıqda və müəyyən təzyiq tətbiq edildikdə silindrin başlanğıc mövqeyə dönməsini izah edəcək;
3. | Elektromaqnit klapan ilə dövrəni yaxşı işlətmək üçün elektrohidravlik avtomatik gerdönmə məntiqini, təzyiq düyməsini və onların tətbiqini konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1 | Hidravlik xortum;
2 | Hidravlik yanacaq.

Avadanlıq və alətlər:

1 | İkili fəaliyyət göstərən silindr;
2 | 4 portlu 2 pozisiyalı elektromaqnit klapan;
3 | 4 portlu 3 pozisiyalı elektromaqnit klapan;
4 | Tənzimləyici klapan;
5 | Ölçən tənzimləyici;
6 | Bir yollu axın idarəedən klapan;
7 | Rele hissə;
8 | Təzyiq düyməsi;
9 | Siqnalın daxil edilmə düyməsi;
10 | DC enerji təminatçısı;
11 | Genişlənmə kodu;
12 | Elektrik limit düyməsi;
13 | İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Ardıcıl idarəetmənin xülasəsi

(1) | Ardıcıl idarəetmə. Ümumiyyətlə idarəetmə “obyektin miqdarında və ya vəziyyətində dəyişiklik, yaxud müəyyən məqsəd üçün düzəliş və ya əməliyyat” deməkdir. İdarəetmədə insan iştirak edirsə, bu, əl ilə idarəetmə adlanır. İdarəetmə insan iştirakı olmadan həyata keçirilirsə, bu avtomatik idarəetmə adlanır. İdarəetmə cihazı idarəetməni həyata keçirmək üçün idarəetmə obyekti ilə birləşir. Bu kombinə edilmiş idarəetmə cihazı və ya müəyyən məqsədi olan idarəetmə obyektinə idarəetmə sistemi deyilir. Şəkil 1 bir idarəetmə sistemini göstərir. İdarəetmə sistemində bəzi terminologiyalar aşağıda verilmişdir:

- Əməliyyat; Giriş və ya digər üsullarla müəyyən hərəkəti etmək.