4. Menyu paneli

5. Dizayn paneli

6. Pilləli diaqram yaradın.
(1) Ünvanın quraşdırma tərtibatı
• Giriş : %IX0.0.0
- I: Giriş
- X: Bit (B: bayt, W: söz)
- 0: PLC NO. (Birinci PLC)
- 0: Slot NO. Birinci Slot)
- 0: Ünvan NO. (Birinci ünvan)

• Çıxış : %QX0.1.0
- Q: Çıxış
- X: Bit (B: bayt, W: söz)
- 0: PLC NO. (Birinci PLC)
- 1: Slot NO. İkinci slot)
- 0: Ünvan NO. (Birinci ünvan)

7. Proqramın yüklənmə qaydası

(1) | PLC və PC-ni (Fərdi kompüteri) USB və ya ethernet kabeli ilə qoşun.