6. Qarşılıqlı ikili silindr dövrəsini işlədir

(1) Başlanğıc keçid düyməsi PB1 işə salındıqda, R1 relesi cərəyanı keçirir və özü tərəfindən təmin olunur.

(2) Elektromaqnit mexanizm ON-dur, deməli silindr irəli hərəkət edir.

(3) O dövrədə izah edilən qayda ilə eynidir.

(4) Təcrübə mərhələsi 3-də izah edildiyi kimi, eyni qayda ilə elektron klapan da ikili silindri idarə edən cüt tərəfli klapandır. 2 elektromaqnit mexanizm əsas dövrədədir, dövrədə heç bir öz mövcudluğunu qoruma yoxdur.

7. Dövrə məşqini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.

(2) Silindr və cihazları nizamlayın.

İdarəetmə dövrəsi

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Fasiləsiz qarşılıqlı silindr dövrəsinə 5-dən artıq yanaşmanın izahını verdi? Təktərəfli elektromaqnit klapan ilə fasiləsiz qarşılıqlı silindr dövrəsini konfiqurasiya etdi? Təktərəfli elektromaqnit klapan ilə fasiləsiz qarşılıqlı silindr dövrəsini yoxladı? Təktərəfli elektromaqnit klapan ilə fasiləsiz qarşılıqlı silindr dövrəsini işlətdi? İkitərəfli elektromaqnit klapan ilə fasiləsiz qarşılıqlı silindr dövrəsini konfiqurasiya etdi? İkitərəfli elektromaqnit klapan ilə fasiləsiz qarşılıqlı silindr dövrəsini yoxladı? İkitərəfli elektromaqnit klapan ilə fasiləsiz qarşılıqlı silindr dövrəsini işlətdi? Təcrübəni bitirdikdə silindr, klapan və s. nizamladı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi