- Elektrik bağlantı ucu: Enerjini "+ -" displey bağlantı ucuna cərəyan sarğı bağlantı ucuna birləşdirin və yükü işarə edilməmiş tərəfə birləşdirin.
- Elektrik bağlantı ucu: Enerji təchizatını "+ -" displey bağlantı ucuna gərginlik sarğı bağlantı ucu ilə birləşdirin və gərginliyi ekransız seçin.

(5) Enerji ölçənin birləşdirilməsi:

(Şəkil 5) Enerji ölçənin birləşdirilməsi (qoşulması)

4 | Üç fazalı enerjinin ölçülməsi:
(1) | Ümumi anlayış. Üç fazalı enerjini iki məftilli sistem və üç məftilli sistemlə ölçmək mümkündür.
1 | 2 Vatmetr metodu: Enerjinin iki tək fazalı enerji ölçənlə ölçülmə metodu
2 | Vatmetr metodu: Enerjinin üç tək fazalı enerji ölçənlə ölçülmə metodu

(a) 3 Power meter method
(a) 3 Enerji ölçmə metodu

(b) 2 Power meter method
(b) 2 Enerji ölçmə metodu

(Şəkil 6) 2 və 3 enerji ölçmə metodu

(2) | Enerji ölçmə ilə ölçülmə. W1 və W2 enerjiləri P1 və P2 olduqda iki enerji ölçənin birləşdirilməsi və yük enerjisinin şəkildə (b) göstərildiyi kimi ölçülməsi

Hər iki düsturla P1, P2