### 4. Pnevmatik nəzarət sisteminin quraşdırılması

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. PLC və pnevmatik nəzarət sistemi cihazları arasında intefeysin yaradılmasını izah edəcək;
2. Sintez sistem yaradacaq.

Təcrübə materialları:

1. Elektrik məftili;
2. Elektrik lövhəsi.

Avadanlıq və alətlər:

1. PLC dəsti avadanlığı;
2. Alətlər qutusu.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. PLC və pnevmatik sistem arasında interfeysin tərtib edilməsi

(1) Giriş kimi istifadə olunan dörd sensor ekran var. İşin şərtlərinə uyğun olaraq çıxış kimi istifadə olunan üç fazalı induksiya mühərriki irəli və geri fırlanan avtomatik maşını istehsalı üçün nəzərdə tutulur. Sensor ekranının aşağıdakı işin şərtlərinə cavab verdiyi elektrik dövrəsini (plc dövrəsi) dizayn edin: (lakin, PB/ON açarı müstəqil əməliyyat LAMP-I aktivləşdirmək üçün istifadə edilir və PB/OFF açarı əməliyyat zamanı maşını dayandırmaq üçün nəzərdə tutulmalıdır).

(2) İşin şərti

1 | SENSOR 1 - ON və SENSOR 2, 3, 4 - OFF olduqda, mühərrik irəli fırlanır;

2 | SENSOR 2 -ON və SENSOR 1, 3, 4 - OFF olduqda, mühərrik irəli fırlanar;
3 | SENSOR 3 - ON və SENSOR 1, 2, 4 -OFF olduqda, mühərrik irəli fırlanır;
4 | SENSOR 4 - ON və SENSOR 1, 2, 3 -OFF olduqda, mühərrik irəli fırlanır;
5 | SENSOR 1, 2 - ON və SENSOR 3, 4 - OFF olduqda, mühərrik geri fırlanır;
6 | SENSOR 2, 3 - ON və SENSOR 1, 4 - OFF olduqda, mühərrik geri fırlanır;
7 | SENSOR 3, 4 - ON və SENSOR 1, 2 - OFF olduqda, mühərrik geri fırlanır;
8 | SENSOR 1, 4 - ON və SENSOR 2, 3 - OFF olduqda, mühərrik geri fırlanır.