(Şəkil 6) Daxili idarəetmə dövrəsi (Şəkil 7) Xarici idarəetmə dövrəsi

3. Birbaşa idarəetmə dövrəsi

(1) | Portun sayına görə növlər. Port, maye əməliyyat keçidində açıq bir hissə deməkdir. Portların sayı silindr tipləri və birbaşa klapanda boru keçid hissələrinin sayıdır. Portların sayına görə növləri cədvəl 1-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1. Əməliyyat metoduna görə növlər

Növü | Simvolu | İzahı
2 portlu klapan |  | İki konnektorlu klapan
3 portlu klapan |  | Üç konnektorlu klapan
4 portlu klapan |  | Dörd konnektorlu klapan
Çox portlu klapan |  | 5 konnektordan artıq klapan

(2) | Əməliyyat metodu baxımından növləri. Birbaşa idarəetmə klapanları klapanların idarəetmə mövqeyini dəyişdirmək üçün giriş siqnallarının növləri baxımından qruplaşdırıla bilər. (Cədvəl 1)