(10) | Ardıcıl idarəetmə dövrəsinin tərtibatı, pnevmatik ardıcıl dövrədəki qaydaların tərtibində müxtəlif yollar vardır. Burada bir sıra silindrlərin ardıcıl fəaliyyətini göstərən dövrəsini konfiqurasiya edərkən lazımi məlumatlar qeyd edilir. İnterkonveyer köçürmə sisteminin dövrəsini model kimi tərtib edəcəyik:
1 | İdarəetmə sisteminin konfiqurasiyasını çəkin və aktuator seçin;
2 | Əməliyyat diaqramı və idarəetmə diaqramını çəkin;
3 | Siqnalın dublikasiyasını müəyyənləşdirin;
4 | Dövrənin tərtibat qaydalarını seçin;
5 | Dövrə diaqramını çəkin. Dövrənin tərtibat sırası digərlərindən fərqlənir. Dövrənin tərtibat qaydaları siqnal təkrarlamasına və sistemin xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edilir, lakin biz ümumi xarici aşkar edilmiş siqnal (limit klapanı) ilə ardıcıl əməliyyat aparan bir dövrə keçəcəyik.

(11) | Dövrənin tərtibat sırası:
1 | Silindr (aktuator) çəkin;
2 | Son idarəetmə hissəsi olan əsas klapanı çəkin;
3 | Başlanğıc siqnal klapanını və silsilənin son addımı olan tamamlama siqnalını birləşdirin və ilk addım siqnalı (əsas klapanı) birləşdirin;
4 | Birinci addımı tamamlayan aşkarlama siqnalı ilə 2-ci mərhələyə keçin. Eyni zamanda, 1- ci dövrənin bitməsinə qədər ardıcıl addıma uyğun olaraq siqnalı aşkar edin (limit klapan) və siqnalın sonrakı mərhələ əməliyyat siqnalına bağlanaraq dövrəni tamamlayın.

(12) | A+B+A-B-dövrəsi. Yuxarıdakı tərtibat sırasına uyğun olaraq, Şəkil 6-da interkonveyer ötürücüsünün dövrə sxemi əvvəllər olduğu kimi tərtib olunmuşdur.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B
(Şəkil 6) İnter-konveyer ötürücü sistemin dövrəsi