### 4. Elektrik enerjisinin ölçülməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Tək fazalı/üç fazalı elektrik enerjisini izah edəcək;
2. Elektrik enerjisini düzgün ölçəcək.

Təcrübə materialları:

1 | Kabel, yük;
2 | Məftil.

Avadanlıq və alətlər:

1 | Vatmetr;
2 | Eksperiment qurğusu.

Mövzu ilə əlaqədar biliklər

1. Elektrik enerjisinin hesablanması

(1) | Ümumi anlayış. Enerji dəyəri gərginlik və cərəyanın məhsulu olması səbəbi ilə hər iki voltmetr və ampermetr birlikdə birləşdirilir. Şəkil 1 gücü ölçmək üçün məftil ilə birləşdirmə diaqramıdır. Ard-arda olan sarğı cərəyan sarğısıdır və paralel vəziyyətə olan sarğı gərginlik sarğısıdır. Enerjini gərginlik/cərəyan ölçmə metodu ilə ölçərkən dəyərlərini onların olduğu kimi artırın. Bu da P = VI -dir.(W). Yuxarıdakı ölçmə metodunun voltmetr və ampermetrin daxili müqavimət dəyərinə görə itkisi olduğu səbəbi ilə bir neçə xətaları var. Lakin aşağı gərginlik və geniş cərəyanın ölçülməsi üçün gərginlik/cərəyan ölçən metodundan istifadə edilir və yüksək gərginlik aşağı cərəyanın ölçülməsi üçün isə tək enerji ölçənindən istifadə edərək ölçmək əlverişlidir. Tək fazalı enerjinin ölçülməsi:

(Şəkili) Enerji ölçənin məftillə birləşdirmə diaqramı

(2) Enerji ölçmə metodu. Enerjini həm birbaşa həm də dolayı yolla ölçmək olar:

- Birbaşa ölçmə: Enerji ölçən ilə birbaş ölçmə
- Dolayı yolla ölçmə: Voltmetrlə, ampermetr və ya potensiometr ilə enerjinin ölçülmə qaydası