### 12. İdarəetmə siqnalının təkrarlanmasının qarşısının alınması sistemi I

İşin məqsədi: Tələbə bu modulu bitirdikdən sonra:

1. Ardıcıl idarəetmə sisteminə dair 2-dən artıq yanaşmanı izah edəcək;
2. Dövrənin ardıcıl idarəetmə sisteminini yaxşı idarə etmək üçün əməliyyat diaqramı, vaxt diaqramı, idarəetmə diaqramını konfiqurasiya etmək və ardıcıl idarəetmə dövrəsini və komponentləri yaxşı işlətməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1 | Boru;
2 | Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1 | İkili silindr 2;
2 | 3/2 yollu əl ilə işləyən klapan;
3 | 5/2 yollu sıxılmış hava ilə idarəedilən klapan;
4 | 3/2 yollu klapan ilə idarəedilən diyircəkli link;
5 | Hava kompressoru idarəetmə hissəsi;
6 | İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Siqnal təkrarlanması və onun qarşısının alınması

(1) | Siqnal təkrarlamasının mənası. Siqnalın təkrarlanması əvvəllər göstərilən A + B + B+A-dövrəsi kimi silindri idarə edən klapan və ya son idarəetmə mənbəyində eyni zamanda siqnalın yaranması və sıfırlama siqnalının meydana gəlməsidir. Siqnalın təkrarlanması baş verərsə, silindr planlaşdırılan ardıcıllıqdan fərqli olaraq hərəkət etməyəcək və ya işləməyəcəkdir. Xüsusilə, elektron klapanda siqnal təkrarlanması elektromaqnit sarğıya zərər verə bilər ki, bu da qaydalardan kənardır.

Pnevmatik eyni zamanda Z portuna və
Y portuna tətbiq edildikdə, klapan çevrilmədiyinə görə
Silindr işləməyəcək.

( Şəkil 1) Siqnalın təkrarlanma konsepti