(7) Genişləndirmənin nizamlanması

1 | Ardıcıl birləşmə. 2 addım həmişə birbaşa birləşdirilmə olmadan keçidlər vasitəsi ilə bölünür. Əgər yuxarı addım aktiv olmazsa və növbəti addım birləşdirilmiş keçid vəziyyəti 1 olarsa, aşağı addım addımlar arasında keçidin ardcıl birləşdirilməsinə görə aktiv olacaq.

(Şəkil 14) Ardıcıl birləşdirilmə

2 | Prosessor seçmə sahəsini yerinə yetirən zaman prosessor proqram skanının sırasında gərçək keçid ilə birinci yolu tapır və həmin yolda addımlar və keçidləri yerinə yetirir. Əgər seçmə sahəsində birdən daha çox yol eyni zamanda reallaşarsa, prosessor ən sol yolu seçəcək. Aşağıdakı nümunə səciyyəvi skan ardıcıllığını göstərir. T1-in keçid vəziyyəti eyni zamanda 1 olduğu halda, aktivləşmə sırası S1 -> S2 -> S3 olacaq. T4-ün keçid vəziyyəti eyni zamanda 1 olduğu halda, aktivləşmə sırası S1 -> S4 -> S3 olacaq. T5-in keçid vəziyyəti eyni zamanda 1 olduğu halda, aktivləşmə sırası S1 -> S5 -> S3 olacaq. Əgər keçid vəziyyətləri eyni zamanda 1 olduğu halda, prosessor ən sol yolu seçəcək. T1 və T4-ün keçid vəziyyəti eyni zamanda 1 olduğu halda, aktivləşmə sırası S1 -> S2 -> S3 olacaq. T4 və T5-in keçid vəziyyəti eyni zamanda 1 olduğu halda, aktivləşmə sırası S1 -> S4 -> S3 olacaq.

(Şəkil 14) Ardıcıl birləşdirilmə

2. LD (Pilləli diaqram)

(1) | Konfiqurasiya: LD proqram sarğı və ya rele məntiq diaqramında istifadə edilən kontakt kimi qrafik işarələr vasitəsi ilə PLC-ni təsvir edir.