### 11. Zəncirvari dövrənin Kaskad idarə olunması II

Məsələ:

1) | 3 ikiqat silindr start siqnalları verərsə Silindr A + B + B-C + C-A- silsilə ardıcıllığı ilə kaskad idarəetmə silsiləsi ilə idarə olunmalıdır.
2) | Dövrəni pnevmatik kaskad idarəetmə silsiləsinə uyğun olaraq tamamlayın.
3) | Tamamlandıqdan sonra əməliyyat diaqramını və idarəetmə diaqramını qurun.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B
Cylinder C - Silindr C

Təcrübə mərhələləri:

1. İşi iş lövhəsinin üzərində yerləşdirin.
2. A+B+B-C+C-A- dövrəsində göstərildiyi kimi xətləri kaskad idarəetmə silsiləsi ilə birləşdirin.
3. Məsələyə əsasən ardıcıl idarəetmə silsiləsinin dövrəsini tamamlayın.
4. A+B+B-C+C-A- dövrəsini yoxlayın.
5. A+B+B-C+C-A- dövrəsinin silsilə idarəetmə sistemini işlədin.
6. Əməliyyat diaqramı və idarəetmə diaqramını qurun.