Set point - əqrəbi qurun; Timer up - vaxt tənzimləyici yuxarı; Setting knob - düymənin qurulması;
Scale - Miqyas; Timer On - vaxt tənzimləyicisi yanır.

(Şəkil 1) Vaxt tənzimləyicisi

(2) | Vaxt tənzimləyicisi elektrik kontaktları və zaman ayırıcısından təşkil olunmuşdur. Nominal gərginlikdən asılı olaraq 100V və ya 200V, ikili 100/200V növləri var. Daxili birləşdirmə diaqramı şəkildə 2-də göstərilir

(Şəkil 2) Daxili birləşdirmə diaqramı

(3) | Rele kontaktı sarğıya enerji tətbiq etməklə yaradılan elektromaqnit qüvvəsi ilə işə düşür və ya işdən dayanır. Məftil çəkmə sistemi rele yuvasında yerinə yetirilir və rele daha sonra yuvaya daxil edilir. Çox saylı daxili kontaktlardan asılı olaraq 8 və 11 pin rele var. Daxili birləşdirmə diaqramı şəkildə göstərilir