-> Qurma vaxtı “t”-yə keçən zaman qida mənbəyindən kəsilmiş vaxt nizamlayıcısı T2 və rele X1 ->MC1, T1, MC2 və MC3 X1(1) rele kontaktını açaraq ardıcıl olaraq enerji qida mənbəyindən ayrılmış MC1, T1, MC2 və MC3 və müvafiq olaraq maqnit birləşdiriciMC1(1) və sönmüş lampa L3.

3 | MCB-dən sonra avtomatik vəziyyəti -> açın və seçin. MCB-ni bağlayın və mühərrikin çalışdığını təsdiq edin.
(13) | Tələblər
1 | Əsas dövrədə 1,6 mm-lik sadə məftil işlədilir.
2 | Yarım dövrə məftilinin birləşdirilməsi üçün 1,38mm-lik sadə məftildən istifadə edilir.
3 | Maili platformanın və klem panelindəki ayırıcının məftilinin birləşdirilməsi üçün 1,25mm2-lik sarğılanmış məftildən istifadə edilir.

2. Təcrübəni tamamlayın

(1) Cihazların hamısını düzgün və səliqəli şəkildə sahmanlayın.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Su nasos dövrəsini konfiqurasiya etdi? 2. Su nasosu üçün manuel və avtomatik dövrəni məftillə çəkilmə sxemini hazırladı? 3. Birləşdirməzdən əvvəl enerji gərginliyini yoxladı? 4. Vaxt nizamlayıcısını qoşmazdan əvvəl enerji gərginliyini yoxladı? 5. İstifadəyə verməzdən əvvəl işi yoxladı? 6. Alətləri yoxladı? 7. Nəzarət dövrəsinin məftillə çəkilməsini təsdiq etdi? 8. Dövrəni yoxladı? 9. Mühərriki birləşdirdi? 10. Eksperiment apardı? 11.Təmir etməyə / texniki baxışdan keçirməyə cəhd etdi? 12. Cihazların hamısını düzgün və səliqəli şəkildə sahmanladı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi