(Şəkil 6) Yaxınlaşma blok diaqramı

Oscillation Circuit - Dalğalanma Dövrəsi
Constant Voltage Circuit - Dəyişməyən Gərginlik Dövrəsi
Power Circuit - Güc Dövrəsi
Power- Güc
Amplification Circuit - Gücləndirmə Dövrəsi
Output Circuit - Çıxış Dövrəsi
Output - Çıxış

(1) | Elektrik ötürücüləri. Elektrik ötürücüləri kontaktları elektromaqnit təsir ilə açır və ya bağlayır. Ümumiyyətlə ötürücülər siqnalın emalı tətbiqlərində istifadə olunurlar.

(Şəkil 7) Ötürücünün strukturu və əməliyyat qaydası

(a) Qrafik simvol (b) qurulma metodu
(Şəkil 8) Ötürücü halqası kontakt simvolları

Fixed Contact (Contact b)-Sabit Kontakt (Kontakt b)
Movable Contact -Hərəkətli Kontakt
Fixed Contact -Sabit Kontakt
Coil -Sarğı
Return Spring -Qayıtma Yayı
Current is disconnected - Cərəyan kəsilibdir.
Closed -Qapalı
Current flows - Cərəyan axır.