Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın.
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün

Təcrübə mərhələləri

1. | Sensor detektorundan istifadə edən sistem
(1) | Məqsədlər: GMWIN proqram tərtib edən proqramlaşdırma alətidir, icra sənədini hazırlayır, sənədi PLC-ə ötürür, PLC məlumatını yoxlayır və səhvləri tapıb düzəldir.
(2) | Tələbat: Əgər bu maneəyə yaxınlıq sensorundan istifadə edərək istənilən şəxsə yaxındırsa.
1 | 1 saniyədən sonra suyu 2 saniyəlik axıdın, qırılma (kəsmə) zamanı 3 saniyəlik suyu sağa uzağa axıdın.

2 | Vaxt cədvəli