(3) Ünvanın təyinatı:

(Cədvəli) Ünvan

Simvol | PLC kontakt nöqtəsi | Tərkib hissəsi
PBSO | %IX0.0.0 | SYSTEM START PBS (PBS İŞƏSALMA SİSTEMİ)
PBS1 | %IX0.0.1 | SYSTEM STOP PBS (PBS SONLANDIRMA SİSTEMİ)
Mühərrik 1 | %QX0.1.2 | A KONVEYER (MÜHƏRRİK 1.MC2)
Mühərrik 2 | %QX0.1.4 | B KONVEYER (MÜHƏRRİK 2.MC2)
Mühərrik 3 | %QX0.1.6 | C KONVEYER (MÜHƏRRİK 3.MC2)
LAMPA | %QX0.1.7 | SİSTEM istismar göstəricisi
| T1 | B KONVEYER gecikmə vaxtını işə salır (5 saniyə)
| T2 | C KONVEYER gecikmə vaxtını işə salır (10 saniyə)
| T3 | A KONVEYER gecikmə vaxtını dayandırır (10 saniyə)
| T1 | B KONVEYER gecikmə vaxtını dayandırır (5 saniyə)
| %MX000 | Daxili köməkçi rele

(4) Sistem diaqramı

(Şəkil 2) Sistem diaqramı

(5) Qeyd siyahısı
(Cədvəl 2) Ünvan

Name - ad, Type -növ, Device -cihaz, Address - ünvan, Intial - ilk, used - istifadə edilmiş, comment - şərh, Output of PushButton - Düymənin çıxışı
Left / Right Rotation - Sol / Sağ fırlanma, Rotational angel of motor axis - Mühərrik oxunun fırlanma bucağı.