Pozitiv çevrilmə (Pozitiv kənar) -Müvafiq yaddaş dəyərinin Off-dan On-a çevrildiyi dəyişmə momenti 1 skan üçün “On” olacaq. | Neqativ çevrilmə (Neqativ kənar) -Müvafiq yaddaş dəyərinin On-dan Off-a çevrildiyi dəyişmə momenti 1 skan üçün “On” olacaq.

2 | Ümumi kontakt və çevrilmə kontaktın müqayisə edilməsi

Switch input - Giriş açarı

Output - Çıxış

3 | Çevrilmə kontaktı və bobin No.1.

Positive conversion contact - Pozitiv çevrilmə kontaktı
Negative conversion contact - Neqativ çevrilmə kontaktı