### 7. PLC vasitəsi ilə liftin idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. PLC vasitəsi ilə liftin idarə edilməsi zamanı mülahizələrin 2 növündən artığını izah edəcək;
2. Liftin PLC vasitəsi ilə yaxşı idarə edilməsi üçün liftin dövrəsini və əsas nəzarət panelini biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Elektrik məftil;
2. Kabel.

Avadanlıq və alətlər:

1. PLC dəst avadanlığı;
2. Elevator cihazı.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Lift dövrəsi

(1) I Mərtəbə nəzarət paneli. Ön tərəfin konfiqurasiyası:

(Şəkil 1) I Mərtəbə nəzarət paneli

(2) | I Mərtəbə displeyi. Bu göstərici mərtəbəni və lift kabinəsinin hərəkət istiqamətini göstərir.

(3) | 1F UP (Yuxarı) Çağırma Düymə SW: Biz bu açarı 1-ci mərtəbədəki lift kabinəsini 2-ci və ya 3-cü mərtəbəyə çağırmaq məqsədi ilə istifadə edirik.

(4) | Giriş terminalı:
1 | PB1: Əgər 1F UP (Yuxarı) çağırma düymə SW-ya basılarsa, bu terminaldan istifadə edilir. Əgər 1F UP (Yuxarı) çağırma düymə SW-ya basılarsa, kontakt adətən sönür və yanır;
2 | DC 1 (Qapı bağlama kontaktı): 1F qapının bağlanması zamanı istifadə edilən terminal;
3 | DO 1 (Qapı açma kontaktı): 1F qapının bağlanması zamanı istifadə edilən terminal;
4 | LS 1: Həmin limit açar lift kabinəsi 1-ci mərtəbəyə çatan zaman istifadə edilir.