### 6. Məntiq idarəetmə sistemi I

İşin məqsədi: Tələbə bu modulu bitirdikdən sonra:

1. OR və AND istifadə edən ikili silindrin hərəkətinə dair 5-dən artıq yanaşmanın izahını verəcək;
2. Qarşılıqlı silindr dövrəsini yaxşı işlətmək üçün, OR və AND dövrəsini konfiqurasiya etmək və 3/2 yollu klapanı və 2 təzyiq klapanını yaxşı konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Boru;
2. Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1. İkili silindr;
2. 3/2 yollu əl ilə idarə edilən klapan;
3. 5/2 yollu əl ilə idarə edilən klapan;
4. 5/2 yollu təzyiq ilə idarə edilən klapan;
5. Sürətli çıxış klapanı;
6. 2 təzyiq klapanı;
7. Sürətli idarəetmə klapanı;
8. 2 portlu 2 pozisiyalı diyircəkli link ilə idarə edilən klapan;
9. Hava kompressoru idarəetmə vahidi;
10. İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Birbaşa idarəetmə klapanı

(1) | İkili təzyiq klapanı. İki girişli və bir çıxışlı klapana malik olan bir klapan kimi ikili təzyiq klapanı, hər iki girişdə təzyiqə malik olduqda, çıxışa da təzyiq göstərir. İki girişdə təzyiq fərqli olduğu halda, kiçik təzyiq çıxışdan çıxır. Əgər təzyiqlər hər dəfə eyni vaxtda təmin edilmirsə, biri çıxış yolu ilə çıxır. Klapan AND şəraitində işləyir. Beləliklə, o AND klapanı adlanır və təhlükəsiz idarəetmə, bağlantının idarə edilməsi, yoxlama funksiyası və məntiqi əməliyyat üçün istifadə olunur. Şəkil 1 ikili təzyiq klapanını göstərir. (a) təzyiqi yalnız X-də göstərir, buna görə çıxış yolunu blok edir. b) (a) ilə eynidir, ancaq yalnız Y-də hava təzyiqi verilir. c) X və Y-nin hər ikisinin hava axınına malik olduğunu izah edir, ona görə də A çıxışı siqnala malikdir.