6 | Elevator nəzarətlərini aktivləşdirən detektor. Bu anlamda təkrar-aşkarlama sisteminin aktivləşdirilməsi elevator nəzarətlərinin çox istifadəsinə səbəb olub ki, elevatoru yanğın söndürənlər tərəfindən işlətmək mümkün olsun.

Detector-detektor; signal to fire depatment - yanğın bölməsi üçün siqnal; Fire Alarm Control Panel - Yanğın Qəza Siqnalı Nəzarət Paneli; Elevator Control Panel - Elevator Nəzarət Paneli.

(Şəkil 2) Elevator nəzarətini aktivləşdirən detektoru

7 | Qorunmuş Binalar Sistemi (yerli). Qorunmuş binalar sistemi sadəcə təcili binalarda olan bina sakinlərinə bildiriş təmin etmək üçün nəzərdə tutulur. Bu sistemlərə icazə verilən yerlərdə avtomatik sahədən kənar hesabat üçün heç bir şərt yoxdur.

Local Alarm Panel - Yerli qəza siqnalı paneli;
Manual Pull Station - Əl ilə dartma stansiyası;
Smoke Detectors - Tüstü detektorları;
Audio/Visual Alarm - Səsli/Görüntülü qəza siqnalı.

(Şəkil 3) Yerli qəza siqnal sistemi