### 2. Elektropnevmatik avtomatik geridönmə dövrəsinin idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. İkiqat silindr idarə edilməsində avtomatik geridönmə dövrəsinin hərəkətinin 3-dən artıq yanaşmasını izah edəcəkdir;
2. Elektromaqnit klapan ilə avtomatik geridönmə dövrəsinin yaxşı işlədilməsi üçün limit düyməsi və vaxt ölçəni konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1 | Boru;
2 | Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1 | İkitərəfli silindr;
2 | Təktərəfli 5/2 elektron klapan;
3 | Sıxma düymələri;
4 | Relelər;
5 | Limit düymələri;
6 | Vaxt gözləmə;
7 | DC enerji təminatı;
8 | Genişləndirmə kodu;
9 | Hava kompressoru nəzarət bölməsi;
10 | İş taxtası.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. İdarəedici

(1) | Elektron ötürücü. Rele elektron qüvvə vasitəsi ilə əlaqəni açır və bağlayır. O, əsasən siqnalın tutulmasında istifadə olunur və müxtəlif ötürücüləri özündə birləşdirir.

(Şəkil 1) Ötürücü halqa və kontakt simvolu

Coil- Sarğı; Contact a - Koktakt a; Contact b - Kontakt b
(a) Symbol-Simvol
(b) Draüing rule - Çertyoj