Buna görə də, Kirxof qanunu ilə edilir

(3) | Enerji ölçmə metodu. Hər bir fazanın ani enerjisinin Pr, P2, və P3 olmasını qəbul edərək üç enerji ölçənin birləşdirilməsi və yük enerjisinin şəkildə (a) göstərildiyi kimi ölçülməsi

və üç fazalı ani enerji P

olur, buna görə də üçfazalı orta enerji W olur.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təcrübəni təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Neytral və torpaqlama kabelini qarışdırmayın.
5. Cihazın ümumisi digər cihaza qoşularsa onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri:

1. Tək fazalı enerjinin ölçülməsi

(1) Tələb edilən təcrübə

Verilən dövrəyə müvafiq olaraq məftili birləşdirməyə çalışın və yoxlayın.

(2) Dövrəni konfiqurasiya edin.

1 | İnduksiya gərginlik nizamlayıcısını minimum vəziyyətdə yerləşdirin və enerji ölçənin miqyasını yoxlayın.
2 | Ölçmə yükünü hazırlayın.
3 | Dövrəni şəkildə göstərildiyi kimi konfiqurasiya edin.