### 6. PLC vasitəsi ilə konveyerin (nəqledicinin) idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. PLC vasitəsi ilə konveyerin idarə edilməsi zamanı mülahizələrin 2 növündən artığını izah edəcək;
2. PLC vasitəsi ilə konveyerin (nəqledicinin) yaxşı idarə edilməsi üçün konveyer dövrəsini və ardıcıl diaqramını biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Elektrik məftil;
2. Kabel.

Avadanlıq və alətlər:

1. PLC dəst avadanlığı;
2. Alət qutusu.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Konveyer dövrəsi

(1) | İstismar:
1 | Materialı material üçün təchizat konteynerindən A.B.C 3 konveyrə köçürən sistem PLC vasitəsi ilə aşağıdakı sıra ilə nəzarət edilir;
2 | PB0 QOŞULU - “ON” vəziyyətdə olanda konveyer sırası ilə əvvəlcə C konveyeri dərhal dayandıraraq → B konveyeri 5 saniyə gecikmə ilə dayandıraraq → daha sonra A konveyeri 10 saniyə gecikmə ilə dayandıraraq başlanır;
3 | PB1 QOŞULU - “ON” vəziyyətdə olanda konveyer sırası ilə əvvəlcə C konveyeri dərhal dayandıraraq → B konveyeri 5 saniyə gecikmə ilə dayandıraraq → daha sonra A konveyeri 10 saniyə gecikmə ilə dayandıraraq sonlandırılır;
4 | Hər bir konveyer mühərriki hər bir OCR ilə mühafizə edilir.

(2) Model çertyoju:

(Şəkil 1) Model çertyoju