- e qaynaqlı birdən şəbəkə eksperimentlər:

7 | Enerji təchizat çıxışlarını 12V və 8V-a qurun və çıxışları şəkildə göstərildiyi kimi E1 və E2-yə birləşdirin. DC çıxışlarının qütblüyü barəsində əmin olun. ER1, ER2 və ER3 dəyərlərini ölçün və qeydə alın.

8 | Rəqəmsal multimetrdən istifadə edərkən cərəyanları a-b (IR1), c-d (IR2) və e-f (IR3) vasitəsi ilə ölçün. Hər bir yolun cərəyanlarını ölçərkən kabel məftilini müvəqqəti olaraq çıxardın.
9 | Girişdə düstur 1 və 2-dəki nəticələri yoxlayın. Şəkildə göstərilən IR1 və IR 2 düsturda verilən I1 və I2 kimi eyni olduğunu qeyd edin.

(3) | Xülasə
1 | Mənbə və yük gərginliklərinin qütblüyü həmin qütblüyün eyni istiqamətdə qapalı dövrə ətrafında olduğu zaman dövrədə bir biri ilə əks olur.
2 | Neçə gərginlik qaynaqlarına cəlb edilməsinə baxmayaraq gərginliyin miqdarı gərginlik damcılarının miqdarı qədərdir.
3 | Şəkildəki kimi T-şəkilli şəbəkədə R3 vasitəsi ilə iki komponentdən ibarətdir: E1 səbəbindən I1, və E2 vasitəsi ilə yaranan I2. Buna görə, R3 boyunca gərginik damcısı R3(I1+I2) olur.

3.Təcrübəni tamamlayın.

1 | Təlimdə istifadə edilən kabeli çıxardın.
2 | Bütün cihazları səliqəli və düzgün şəkilə sahmanlayın.