%IX0.0.5 | LS4 | 2-ci mərtəbə limit sensoru | %QX0.1.5 |  |
%IX0.0.6 | TH | Artıq yük relesi | %QX0.1.6 |  |
%IX0.0.7 |  |  | %QX0.1.7 |  |

(5) Ardıcıl nəzarət işarəsindən istifadə etməklə giriş məftilini yaradın və bağlayın.

1 floor swtitch- 1 mərtəbə açarı; 2 floor switch - 2 mərtəbə açarı; 1st floor limit sensor - 1-ci mərtəbə limit sensoru; 1st floor stop sensor - 1-ci mərtəbə dayanma sensoru; 2nd floor stop sensor - 2-ci mərtəbə dayanma sensoru; 2nd floor limit sensor - 2-ci mərtəbə limit sensoru; Over load relay - artıq yük relesi .