Bel geyimlərinin hazırlanması

Cibin hazırlanması üçün lazım olan detallar kəsilir: Cib altlığı, cib kisəsi (Şəkil 3.40).

Şəkil 3.40. Cib altlığı, cib kisəsi

Cib altlığı cib kisəsinə tikilir, sonra cib kisəsinin II tərəfi qeyd olunmuş cib xəttinə tikilir və üzərindən modelə uyğun baxya tikişi salınır (Şəkil 3.41).

Şəkil 3.41. Cibin işlənilməsi

Cib hazırlandıqdan sonra cib ağzının ölçüsü nəzərə alınmaqla cib kisəsi bel xəttinə birləşdirilir. Yan kəsikdə bəndləmə yerinə yetirilir (Şəkil 3.42).

Şəkil 3.42. Cibin yuxarı və aşağı xətti boyu bəndləmə