Bel geyimlərinin hazırlanması
Şəkil 1.37. 97-A sinif maşınının ön tərəfdən görünüşü

► Hörmələyici tikiş maşınlarının növləri

Hörmələyici tikiş maşınlarında yerinə yetirilən tikiş növlərinə və sap saylarına əsasən aşağıdakı növləri var (Şəkil 1.38).

- Üç saplı hörmələyici tikiş maşını
- Dörd saplı hörmələyici tikiş maşını
- Beş saplı hörmələyici tikiş maşını

Şəkil 1.38. Hörmələyici maşınlar

► Üç saplı hörmələyici tikiş maşını Aurora 737A-HM

Aurora 737A-HM üç saplı elektrik motorlu ev tipli hörmələyici maşındır (Şəkil 1.39). Maşının texniki xarakteristikası:

- Hörmənin eni - 4 mm
- Tikişin addımı - 3.6 mm-ə qədər
- Dabanın qalxma hündürlüyü - 5,5 mm
- Avtomatik yağlama sistemi
- Maksimum fırlanma sürəti - 6000 döv\dəq
- İşlədilən iynə B-27 (DCx27)

Maşın istənilən stolda quraşdırıla bilər. Evdə və atelyedə istifadəsi əlverişlidir.