Bel geyimlərinin hazırlanması

Zəncirbənd lentinin II hissəsi eyni qayda ilə tikilir (Şəkil 2.19).

Şəkil 2.19. Zəncirbənd lentinin tikilməsi

Yan tikişin tikilməsi - Düymə zəncirbənd lentinin tikmə xəttinin sonundan başlayaraq, xüsusi ayağın köməyi ilə bu tərəfə tikilir. Bu, çox vacibdir! Xətlər əvvəlində və sonunda sabit olmalıdır (Şəkil 2.20).

Şəkil 2.20. Zəncirbəndin düzgünlüyünün yoxlanılması

Saplardan təmizləndikdən sonra tikiş ütülənir (Şəkil 2.21).

Şəkil 2.21. Tikişin ütülənməsi