Bel geyimlərinin hazırlanması

Kəmər bərabər olmaqla iki yerə qatlanılır, sonra ütülənir. Ütüləmə zamanı forma verilir (Şəkil 3.56).

Şəkil 3.56. Kəmərə forma verilməsi

Kəmər bel xətti ilə üz-üzə qoyulub bərabərləşdirilib tikilir. Sonra ütülənir (Şəkil 3.57).

Şəkil 3.57. Kəmərin bel xəttinə birləşdirilməsi

Kəmərin II tərəfi şalvarın tərs üzü tərəfdən tikilir (Şəkil 3.58).

Şəkil 3.58 Kəmərin şalvara birləşdirilməsi