Bel geyimlərinin hazırlanması

#### 2.4. Altı və səkkiz (tikişli) qode effektli ətəyin hazırlanmasını nümayiş etdirir.

► Qode ətəyin hazırlanma qaydası

İlk əvvəl ətəyin hazırlanması üçün material seçmək lazımdır. Bu ətək üçün aşağıda göstərilən materiallardan seçmək olar.

- Atlas parça;
- İpək; yun;
- Kətan və ətək üçün digər parçalar.

Sadəcə seçim zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, ətək hara geyinmək üçün hazırlanılır.

Daha sonra tikmək istənilən modelə uyğun əsas və köməkçi materiallar seçilir. Hesablama yerinə yetirilir. Ətəyi hesablama əsasında biçilir (2.39).

Şəkil 2.39. Qode ətəyin biçilmiş hissələri

Kəsik kənarlarını hörmələnir və kəsiklər birləşdirilir (Şəkil 2.40).

Şəkil 2.40. Kəsiklərin birləşdirilməsi