Bel geyimlərinin hazırlanması

Maşının üstün cəhəti odur ki, çəkisi yüngüldür. Enerjini qənaətlə işlədir. ► Düymə tikən A-373 Aurora tikiş maşını Bu maşın iki və dörd deşikli dairəvi düymələri bir saplı zəncirvari tikişlə tikir. Maşının texniki xarakteristikası - (Şəkil 1.40): Tikilən düymənin diametri - 10-28 mm Düymə gözləri arasındakı məsafə - 2,5-6,5 mm Dabanın qalxma hündürlüyü - 14 mm Mümkün olan tikiş sayı - 8.16.32 Tikiş sürəti - 1500 döv\dəq İşlədilən iynələr - Tox1№90-110, yaxud Tox7№90-125 | Şəkil 1.39. Hörmələmə tikişinin görünüşü

► Əsas üstünlükləri:

- Maşın kompakt iplik düzəldici mexanizmlə təchiz olunmuşdur.
- İstədiyiniz düymələr diametri, iki və ya dörd dəlik asanlıqla düzəldilir.
- Çiyinlərə kağız etiketləri tikmək üçün əlavə olaraq istifadə edilə bilər.

Şəkil 1.40. Düymənin tikilməsi