Bel geyimlərinin hazırlanması

Şəkildə göründüyü kimi, zəncirbənd lentinin aşağı kəsiyi tikilir, tikiş açıb ütülənir (Şəkil 3.44).

Zəncirbənd lenti bağlama yerinə tikilir (Şəkil 3.45).

Şəkil 3.45. Zəncirbənd lentinin tikilməsi

İndi yan kəsiklər tikilir, tikiş açılaraq ütülənir (Şəkil3.46).

Şəkil 3.46. Yan kəsiklərin tikilməsi

Ətək xətti yapışqanlı araqatı ilə dəqiqləşdirilir (Şəkil 3.47).

Şəkil 3.47. Ətək xəttinin dəqiqləşdirilməsi