| 3.2.3. Qiymətləndirmə Öyrənmə prosesinə bağlı olan qiymətləndirmə meyarı: “Müxtəlif modalı yüngül geyimləri texnoloji ardıcıllıqla hazırlayır” Kişi köynəklərinin təyinatına görə hansı növlərini tanıyırsınız? Cib yeri hansı üsulla nişanlanır(kişi köynəklərində)? Kişi köynəklərində neçə cür bağlama yeri olur? Kişi köynəklərində bağlama yeri necə işlənilir? Kleyli araqatı materialları hansı hissələrin işlənilməsində istifadə edilir? Mürəkkəb formalı kişi köynəkləri dedikdə hansı köynəkləri düşünürsünüz? Köynəklərin qol ağzı necə işlənilir? Köynəklərinin yaxalıqları hansı formalarda olur? Yatan yaxalıqlar necə işlənilir? Koketka köynəklərin hansı hissələrinə qoyulur? Qolun qol yerinə birləşdirilməsini izah edin. Qadın köynəklərində kəsilmiş hissələrin sayı nədən asılıdır? Qadın köynəkləri və donları hansı parçalardan hazırlanır? Üslubuna görə hansı modeldə donlar tanıyırsınız? Donların bəzədilməsində nədən istifadə edilir? Yüngül geyimlərin tamamlama əməliyyatına hansı işlər daxildir?

3.3.1. Üst geyimləri hazırlayan zaman xüsusi maşınların xüsusiyyətlərini sayır
• Elektron düymə tikən maşın Brother BE-438HS NEXİO (minimum yağlama)
Yarımavtomat maşınlar furnitur tikmək və bənd hazırlamaq üçün istifadə edilir. Bu yarımavtomatlarda işçi yalnız materialı və düyməni düyməsaxlayana qoyur, maşını işə qoşur, o dayandıqdan sonra isə məmulatı çıxarır. Məmulata düymənin və qarmağın tikilməsi, bəndin vurulması avtomatik olaraq icra edilir. Maşın dayandıqda isə iynə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır, bəzi maşınlarda sapın ucu avtomatık kəsilir və düymə tikiləcəyi yerə qoyulur. Belə yarımavtomatların tətbiqi əmək məhsuldarlığının artırılmasına, işin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və işçi əməyinin yüngülləşdirilməsinə imkan yaradır.
Şəkil 3.13 Maşın Brother BE-438HS NEXİO

Texniki xüsusiyyətləri:

- Tikiş sahəsi: 6,4x6,4