2.2.1. Seçilmiş modaya uyğun olaraq bel geyimlərini hazırlamaq üçün avadanlıqları seçir
• Düz məkik tikişli sənaye tikiş maşını - DDL-8700 Juki
Maşın, yüngül və orta materialların tikilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusiyyətlər:

- Tikişin uzunluğu: 5. 0 mm
- Sıxma dabanın qalxma hündürlüyü: 6/13 mm
- Avtomatik yağlama
- Maksimum tikiş sürəti: 5500 st /dəq.

Əsas üstünlükləri:

- Aşağı səs-küy və vibrasiya səviyyəsi operatora daha rahat iş şəraiti yaratmağa imkan verir
- Maşın yüksək tikiş sürəti, mükəmməl tikmə keyfiyyəti, rahatlığı və etibarlılığı ilə"Juki" modellərinin bütün əla keyfiyyətlərini saxlayır
- Yenilənmiş sapdartan,məkik,sapı dartan, sıxma daban və parça aparan mexanizm-indi aşağı iplik gərginliyi ilə tikməyə imkan verir
- Maşın müxtəlif növ parçalara uyğun gözəl və yüksək keyfiyyətli tikişləri yerinə yetirir

Şəkil 2.3 DDL-8700 Juki

- Düz məkik tikişli sənaye tikiş maşını - DDL-8100-7 JUKİ avtomat maşın

Bu maşın düz məkik tikişli,avtomatik sapı dartan və bəndləmə funksiyalı avtomat maşındır. Bu maşın yüngül və orta materialları tikmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. İdarəetmə bloku və paneli maşının baş hissəsinə yerləşdirilmişdir. Texniki xüsusiyyətləri: tikiş sürəti: 5000 addım/dəqiqə tikişin eni: 4. 0 mm sıxmadabanın qalxma hündürlüyü: 13 mm avtomatik yağlama iynələr sistemi DBX1 №90(65-110) Üstünlükləri: birbaşa ötürmə hesabına elektrik cərəyanına qənaət müxtəlif növ parçalara görə asan tənzimlənən sapın az dartılması ilə tikişin icrası | Şəkil 2.4 DDL-8100-7 JUKİ avtomat maşın