Elektrik dövrəsinin sxemini çəkmək üçün dövrə elementlərini bildirən simvollardan istifadə olunur. |
Dövrə elementi | Şəkli | Simvolu | Funksiyası
Batareya |  |  | Dövrədəki cihaz və avadanlıqları enerji ilə təmin edir.
Naqil |  |  | Dövrə elementlərini enerji mənbəyi ilə birləşdirir.
Lampa |  |  | Elektrik enerjisini işıq enerjisinə çevirir.
Elektrik motoru |  |  | Elektrik enerjisini kinetik enerjiyə çevirir.
Zəng |  |  | Elektrik enerjisini səs enerjisinə çevirir.
Açar |
açıq halda qapalı halda |
|  | Enerji mənbəyi ilə avadanlıq arasında əlaqəni kəsir və qurur.

Batareyaların üzərində 1,5V, 3V və 9V kimi qeydlərə rast gəlinir. Bu qeydlər batareyanın gərginliyini bildirir. Gərginlik nə qədər yüksək olarsa, batareyanın yüklü zərrəciklərə verdiyi enerji də o qədər çox olar. Gərginliyin vahidi voltdur (V) və voltmetr adlı cihazla ölçülür.

Gərginliyi yüksək olan batareyalar yüklü zərrəcikərə daha çox enerji təmin edir. |
Ölçmə cihazı | Şəkli | Simvolu | Funksiyası
Ampermetr |  |  | Elektrik cərəyanını ölçür.
Voltmetr |  |  | Gərginliyi ölçür.

Simvollardan istifadə etməklə lampa, açar və batareyadan ibarət sadə dövrənin sxemi şəkildəki kimi təsvir olunur.

Batareya, açar və lampadan ibarət açıq dövrənin sxemi |