Tankın zəif yerləri:
1) topun və pulemyotun lüləsi; 2) müşahidə cihazları və nişangahlar;
3) gövdənin bortu; 4) gövdənin arxası; 5) hərəkət hissəsi; 6) qüllə ilə
gövdənin birləşən yeri

Tank nə qədər müasir, zirehi nə qədər möhkəm olsa da, onun konstruktiv çatışmazlıqları və zəif yerləri vardır. Tankın lüləsini aşağıya endirərkən önündə ölü zonanın əmələ gəlməsini, məhdud müşahidə və maneələri dəfetmə imkanını və s. onun çatışmazlıqlarına misal göstərmək olar.

Bilmək lazımdır ki, müşahidə cihazlarını əlaltı vasitə ilə örtdükdə tank “kor” olur.